2462建筑工程估价

判断题（共15题，共30分）

《计价表》现浇混凝土工程量计算规则规定：混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸实体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

编制预算时，钢筋工程不能按构建体积乘以钢筋含量计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

编制预算时，钢筋工程可暂按构建体积乘以钢筋含量计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

标底是指施工企业或咨询公司，根据审查和批准过的施工图，按照有关相应施工要求，并根据有关定额规定的工程量计算规则、行业标准，编制工程量清单计价，受概算价的控制，便于业主了解设计的施工图所对应的费用。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

打预制钢筋混凝土桩的体积，按设计桩长（包括桩尖，扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以立方米计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。并应符合下列规定：单层建筑物高度在2.20m及其以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2面积。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

定额计价法也称为施工图预算法，是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据市场行情价格进行造价的计算方法。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

对招标文件中出现的对施工单位有利的问题，施工单位必须在标前会议时提出。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

对招标文件中出现的对施工单位有利的问题，施工单位必须在投标前提出。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

对招标文件中出现的对施工单位有利的问题，施工单位在投标时可以不提出，可在估价和报价时通过采用适当的方法加以利用。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程结算是发包人和承包人按照工程进度，对已完工程实施货币支付的行为，是商品交换中结算的一种形式。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程结算是发包人和承包人按照时间，实施货币支付的行为，是商品交换中结算的一种形式。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

工程结算是监理单位和施工企业按照工程进度，对已完工程实施货币支付的行为，是商品交换中结算的一种形式。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

工程结算是建设单位和施工企业按照工程进度，对已完工程实施货币支付的行为，是商品交换中结算的一种形式。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程结算中，变更工程价款是指因施工过程中发生设计变更或者新增工程，按照施工合同规定的变更工程价款的原则计算的价款。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程量是以物理计量单位或自然计量单位所表示的各个分项工程和结构配件的数量级。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程现场调查是必须经过的招标投标程序。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程造价的大额性决定了工程造价的特殊地位，也说明了造价管理的重要意义。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程造价的动态性表现为工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直到合同签订后才能最终确定工程的实际造价。( )  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

工程造价的特点决定了工程造价的计价特征，产品的个体差别性决定每项工程都必须单独计算造价。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

工程造价的相关概念中依据的复杂性是由于影响造价的因素多，所以计价依据复杂，种类繁多。计价依据主要可分为8类。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

灌注混凝土、砂、碎石桩使用活瓣桩尖时，单打、复打桩体积均按设计桩长（包括桩尖）另加450mm规定（设计有规定，按设计要求）乘以标准管外径以立方米计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

合同价属于市场价格范畴，但它不等同于实际工程造价。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

合同价属于市场价格范畴，它等同于实际工程造价。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

基础、墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪±500mm以内，以不同材料为分界线，超过±500mm，以设计室内地坪分界。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

基础大放脚T形接头处重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防水砂浆防潮层、通过基础单个面积在0.5m2以内孔洞所占的体积不扣除，但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

计算钢筋工程量时，搭接长度按规范规定计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

计算钢筋工程量时，搭接长度可忽略不计。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

计算工程单价的价格依据包括人工单价、材料价格、可行性研究报告、设计文件等。( )  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

计算管桩工程量时管桩的空心体积应不扣除，管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时，应另行计算。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

计算和确定投资估算的方法有实物法、生产能力指数估算法等。不同的方法利弊不同，适应条件也不同，所以计价时要加以选择。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

计算人工、材料、机械等消耗量的依据，包括投资估算指标、概算定额、项目建议书、可行性研究报告等。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

计算设备单价依据。包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等。 （ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

建筑工程有两种含义，其中，第一种含义离不开市场经济，但第二含义与市场经济没有关系。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积、交通面积和结构面积组成。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积和交通面积组成。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积和结构面积组成。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

任何一项工程都有特定的用途、功能、规模。因此对任一项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都相同。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

设计概算不是设计文件的组成部分，施工图预算才是。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

设计概算是设计文件的重要组成部分。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

设计概算是由设计单位根据初步设计和扩大初步设计图纸进行编制的。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

设计概算是由设计单位根据施工组织进行编制的。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

施工预算实质上是施工企业基层单位的一种成本计划文件，它指明了管理目标和方法。不能作为确定用工、用料计划、备工备料、下达施工任务书和限额领料单的依据。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

施工预算实质上是施工企业基层单位的一种成本计划文件，它指明了管理目标和方法。可作为确定用工、用料计划、备工备料、下达施工任务书和限额领料单的依据。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

施工预算是指施工单位在投标报价的控制下，根据审查和批准过的施工图和施工定额，结合施工组织设计考虑节约因素后，在施工以后编制的。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

施工预算是指施工单位在投标报价的控制下，根据审查和批准过的施工图和施工定额，结合施工组织设计考虑节约因素后，在施工以前编制的。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

索赔价款指发包人未能按施工合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给承包人造成经济损失，按施工定额规定计算的补偿款。( )  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

天棚、墙、柱、梁上喷（刷）涂料和抹灰面乳胶漆，工程量按实际喷（刷）面积计算，但不扣除0.5m2以内的孔洞面积。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

投标报价是设计单位或咨询公司根据招标文件的要求和提供的施工图纸，按所编制的施工方案或施工组织设计，并根据有关定额规定的工程量计算规则、行业标准编制投标报价。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

投资估算是设计文件的重要组成部分。它是由设计单位根据初步设计或扩大初步设计图纸，根据有关定额或指标规定的工程量计算规则、行业标准编制而成。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

消耗量定额是由建设行政主管部门制定颁布的，是根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件，生产一个规定计量单位的合格产品，所需人工、材料、机械台班的实际消耗量。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

檐高超过18m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算超高费。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算超高费。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

檐高超过28m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算超高费（28m以下部分不计算）。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**F

造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在造价构成因素的广泛性和复杂性。再次，盈利的构成也较为复杂，资金成本较大。（ ）  
T √  
F ×  
**正确答案：**T

单项选择题（共10题，共30分）

（ ）不属于材料预算价格的组成内容。  
A 包装费  
B 采购保管费  
C 运输损耗费  
D 运输保险费  
**正确答案：**D

《建设工程工程量清单计价规范》中，计算平整场地的工程量是以（ ）为计量单位。  
A m3  
B m2  
C m  
D t  
**正确答案：**B

《建设工程工程量清单计价规范》中，计算砖砌台阶工程量时，是按（ ）确定。  
A 按外形尺寸以“个”计算  
B 按水平投影面积以m2计算  
C 按长度计算  
D 按m3计算  
**正确答案：**B

编制分部分项工程量清单综合单价分析表时，通常应该把综合单价按照（　 　）进行分解。  
A 项目特征  
B 项目名称  
C 项目编码  
D 工程内容  
**正确答案：**D

不属于设备及工器具购置费用的是（ ）。  
A 设备购置费  
B 工器具购置费  
C 进口设备检验鉴定费  
D 生产家具购置费  
**正确答案：**C

材料价格是指材料从其来源地到达（ ）的综合平均价格。  
A 工地  
B 施工操作地点  
C 工地仓库  
D 工地仓库后出库  
**正确答案：**D

采用工程量清单计价时，要求投标报价根据（　 　）。  
A 业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出  
B 承包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定编制得出  
C 业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出  
D 承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出  
**正确答案：**C

层高2米的地下室的出入口按（ ）计算建筑面积。  
A 其上口外墙外围水平面积的1/2  
B 其上口外墙外围地面斜面积  
C 其上口外墙外围地面斜面积的1/2  
D 其上口外墙外围水平面积  
**正确答案：**A

层高三米的地下室的出入口按（ ）计算建筑面积。  
A 其上口外墙外围水平面积  
B 其上口外墙外围地面斜面积  
C 其上口外墙外围水平面积的1/2  
D 其上口外墙外围地面斜面积的1/2  
**正确答案：**A

初步设计阶段的计价是（ ）。  
A 投资估算  
B 修正概算造价  
C 概算造价  
D 预算造价  
**正确答案：**C

措施费中的二次搬运费是指（ ）。  
A 因恶劣天气所发生的二次搬运费  
B 因施工组织设计所发生的二次搬运费  
C 因施工场地狭小等特殊情况所发生的二次搬运费  
D 因业主原因所发生的二次搬运费  
**正确答案：**C

房地产开发企业缴纳的城乡维护建设税的计税依据是其实际缴纳的（ ）税额。  
A 营业税  
B 增值税  
C 消费税  
D 所得税  
**正确答案：**A

根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中材料费的是( )。  
A 新结构的试验费  
B 新材料的试验费  
C 构件破坏性试验的费用  
D 自设试验室进行试验所耗费用  
**正确答案：**D

工程量清单表的项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中第五、六位表示( )。  
A 分项工程项目名称顺序码  
B 分部工程顺序码  
C 专业工程顺序码  
D 工程量清单项目码  
**正确答案：**B

工程量清单计价法是与（ ）法共存于招标投标计价活动的一种计价方式。  
A 预算  
B 概算  
C 定额计价  
D 估价  
**正确答案：**C

工程量清单是（ ）报价的依据，是对招标人和投标人都具有约束力的招标文件的组成内容之一。  
A 招标人  
B 投标人  
C 审计部门  
D 造价部门  
**正确答案：**B

关于标底说法正确的是（　 　）。  
A 标底是指投标人根据招标项目的具体情况编制的完成投标项目所需的全部费用  
B 标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%  
C 我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格  
D 标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格  
**正确答案：**D

基础与墙身采用不同种材料砌筑时，分界线位于室内地坪±300mm以内时，以（ ）为界。  
A 室外地坪  
B 材料分界线  
C 设计室内地坪  
D 基础与墙身形成的分界线  
**正确答案：**B

建设单位开办费包含在( )中。  
A 建设单位管理费  
B 建设单位经费  
C 建设单位临时设施费  
D 基本预备费  
**正确答案：**A

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（ ）人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。  
A 公开招标  
B 邀请招标  
C 邀请议标  
D 公开招标或邀请招标  
**正确答案：**D

建设项目中的人工挖土方工程属于（ ）。  
A 分项工程  
B 单位工程  
C 单项工程  
D 分部工程  
**正确答案：**A

建筑安装工程费中的税金是指( )。  
A 营业税、增值税和教育费附加  
B 营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加  
C 营业税、城市维护建设税和教育费附加  
D 营业税、城市维护建设税和固定资产投资方向调节税  
**正确答案：**C

劳动定额的主要表现形式是( )。  
A 产量定额  
B 时间定额  
C 费用定额  
D 消耗量定额  
**正确答案：**B

六层砖混结构住宅，每层楼梯水平投影面积为11.30 m2,计算一个单元楼梯的工程量为（　 　）。  
A 79.10 m2  
B 67.80 m2  
C 56.50 m2  
D 45.20 m2  
**正确答案：**B

某市一栋普通办公楼为框架结构3000 m3，建筑工程直接费为370元/m3，其中：毛石基础为39元/m3，而今拟建一栋办公楼3500m3，除采用钢筋混凝土带形基础外，其他结构相同。该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（ ）。  
A 概算定额法  
B 概算指标法  
C 类似工程预算法  
D 扩大单价法  
**正确答案：**B

设备安装工程概算的编制方法主要有（ ）。  
A 扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法  
B 扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法  
C 预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法  
D 预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法  
**正确答案：**D

施工企业在生产经营期间发生的短期借款利息支出应计入（ ）。  
A 财务费用  
B 企业管理费  
C 直接工程费  
D 营业外支出  
**正确答案：**A

施工图设计阶段的计价是（ ）。  
A 投资预算  
B 预算造价  
C 概算造价  
D 合同价  
**正确答案：**B

室内天棚按规定计算了满堂脚手架后，墙面装饰工程则（　 　）脚手架。  
A 计算双排  
B 不再计算  
C 只计算排架  
D 根据情况计算单排或双排  
**正确答案：**B

无梁板下的柱，柱高应从柱基上表面算至（ ）。  
A 柱帽（或柱托）的上表面  
B 柱帽（或柱托）的中间  
C 柱帽（或柱托）的下表面  
D 何处要看柱帽（或柱托）大小  
**正确答案：**D

下列不属于国家指导价阶段的价格形成特征的是( )。  
A 计划控制性  
B 国家指导性  
C 竞争性  
D 自发形成  
**正确答案：**D

下列各项施工企业成本费用中，属于间接费的有（ ）。  
A 人工费  
B 企业管理费  
C 临时设施费  
D 现场管理费  
**正确答案：**B

下述各项中，属于其他直接费的是（ ）。  
A 保险费  
B 职工教育费  
C 材料的二次搬运  
D 生产工具用具使用费  
**正确答案：**C

用工料单价法计价，直接工程费由（ ）及其相应价格确定。构成工程造价的其他费用按照有关规定另行计算。  
A 人工、材料、措施费  
B 材料、机械的消耗量、措施费  
C 人工、材料、机械的消耗量  
D 人工、材料、机械的消耗量、环保费  
**正确答案：**C

在编制分部分项工程量清单中，( )不需根据全国统一的工程量清单项目设置规则和计量规则填写。  
A 项目编号  
B 项目名称  
C 工程数量  
D 项目工作内容  
**正确答案：**D

在工程量清单的“措施项目一览表”中，不属于通用项目的是（ ）。  
A 二次搬运  
B 垂直运输机械  
C 已完工程及设备保护  
D 大型机械设备进出场及安拆  
**正确答案：**B

综合单价法的分部分项工程量的单价为全费用单价，其中，综合单价的费用组成（ ）。  
A 人工费＋材料费＋管理费十利润  
B 人工费＋材料费＋施工机械使用费十利润  
C 人工费＋材料费＋施工机械使用费＋管理费  
D 人工费＋材料费＋施工机械使用费＋管理费十利润  
**正确答案：**D

多项选择题（共8题，共40分）

按定额反映的物质消耗内容，可以把工程建设定额分为（　 　）。  
A 施工消耗定额  
B 直接费消耗定额  
C 劳动消耗定额  
D 材料消耗定额  
E 机械消耗定额  
**正确答案：**C,D,E

分部分项工程量清单应包括（ ）。  
A 工程数量  
B 项目编码  
C 项目名称  
D 计量单位  
E 项目内容  
**正确答案：**A,B,C,D

分部分项工程量清单应包括（ ）。  
A 综合单价  
B 项目编码  
C 项目名称  
D 计量单位  
E 金额  
**正确答案：**A,B,C,D,E

分部分项工程量清单应包括（ ）。  
A 综合单价  
B 项目编码  
C 项目名称  
D 计量单位  
E 项目内容  
**正确答案：**A,B,C,D

工程单价的构成包括（ ）。  
A 人工费  
B 材料费  
C 机械费  
D 措施费  
E 利润  
**正确答案：**A,B,C

工程单价的构成包括（ ）。  
A 人工费  
B 材料费  
C 机械费  
D 措施费  
E 税金  
**正确答案：**A,B,C

工程单价的构成包括（ ）。  
A 人工费  
B 直接费  
C 机械费  
D 措施费  
E 税金  
**正确答案：**A,C

工程竣工结算的审查，一般应包括（　 　）。  
A 核对合同条款  
B 检查隐蔽验收记录  
C 落实设计变更签证  
D 审查工程量清单及其单价组成  
E 注意各项费用计取  
**正确答案：**A,B,C,E

工程造价的计价特征包括（ ）。  
A 计价的差异性  
B 计价的多次性  
C 组合性计价  
D 方法的多样性  
E 依据的单一性  
**正确答案：**B,C,D

工程造价的计价特征包括（ ）。  
A 计价的差异性  
B 计价的多次性  
C 组合性计价  
D 方法的多样性  
E 依据的复杂性  
**正确答案：**B,C,D,E

工程造价的计价特征包括（ ）。  
A 计价的单件性  
B 计价的多次性  
C 造价的严肃性  
D 方法的多样性  
E 依据的复杂性  
**正确答案：**A,B,D,E

工程造价的计价特征包括（ ）。  
A 计价的单件性  
B 计价的多次性  
C 组合性计价  
D 方法的多样性  
E 依据的复杂性  
**正确答案：**A,B,C,D,E

工程造价资料积累的用途主要有（　 　）。  
A 用作签订合同价的主要依据  
B 用作确定投标报价的主要依据  
C 用作审查施工图预算的重要依据  
D 用作编制初步设计概算的重要依据  
E 用作编制投资估算的重要依据  
**正确答案：**B,C,D,E

关于脚手架工程量计算的一般规定正确的有（ ）。  
A 凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架  
B 凡砌筑高度超过1.8m的砌体均需计算脚手架  
C 计算脚手架，不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
D 计算脚手架，应扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
E 砌墙脚手架均按墙面（单面）垂直投影面积以平方米计算  
**正确答案：**A,C,E

关于脚手架工程量计算的一般规定正确的有（ ）。  
A 凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架  
B 凡砌筑高度超过2m的砌体均需计算脚手架  
C 计算脚手架，不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
D 计算脚手架，应扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
E 砌墙脚手架均按墙体体积以立方米计算  
**正确答案：**A,C

基本建设项目按建设性质可分为（ ）。  
A 改建项目  
B 扩建项目  
C 迁建项目  
D 恢复项目  
E 计划项目  
**正确答案：**A,B,C,D

基本建设项目按建设性质可分为（ ）。  
A 新建项目  
B 扩建项目  
C 改建项目  
D 续建项目  
E 计划项目  
**正确答案：**A,B,C

基本建设项目按建设性质可分为（ ）。  
A 新建项目  
B 扩建项目  
C 迁建项目  
D 恢复项目  
E 计划项目  
**正确答案：**A,B,C,D

经常引发索赔的原因有（ ）。  
A 不可抗力事件  
B 合同缺陷  
C 合同变更  
D 施工不当  
E 工人操作失误  
**正确答案：**A,B,C

经常引发索赔的原因有（ ）。  
A 不可抗力事件  
B 合同缺陷  
C 合同变更  
D 施工不当  
E 监理工程师的不当行为  
**正确答案：**A,B,C,E

经常引发索赔的原因有（ ）。  
A 其他第三方原因  
B 合同缺陷  
C 合同变更  
D 施工不当  
E 监理工程师的不当行为  
**正确答案：**A,B,C,E

经常引发索赔的原因有（ ）。  
A 业主违约  
B 合同缺陷  
C 合同变更  
D 监理工程师的不当行为  
E 施工不当  
**正确答案：**A,B,C,D

无论施工企业是否盈利，都应缴纳（ ）。  
A 营业税  
B 增值税  
C 城市维护建设税  
D 教育费附加  
E 所得税  
**正确答案：**A,C,D

下列（　 　）属于预算定额的编制原则。  
A 按社会平均水平编制  
B 统一性和差别性相结合  
C 简明适用  
D 统一性与个别性相结合  
E 按社会先进水平编制  
**正确答案：**A,B,C

以下关于脚手架工程量计算的一般规定不正确的有（ ）。  
A 凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架  
B 凡砌筑高度超过2m的砌体均需计算脚手架  
C 计算脚手架，不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
D 计算脚手架，应扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
E 砌墙脚手架均按墙体体积以立方米计算  
**正确答案：**B,D,E

以下关于脚手架工程量计算的一般规定中错误的有（ ）。  
A 凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架  
B 凡砌筑高度超过1.8m的砌体均需计算脚手架  
C 计算脚手架，不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
D 计算脚手架，应扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积  
E 砌墙脚手架均按墙面（单面）垂直投影面积以平方米计算  
**正确答案：**B,D

由于工程建设的特点，工程造价的特点有（　 　）。  
A 稳定性  
B 大额性  
C 个别性和差异性  
D 动态性  
E 层次性和兼容性  
**正确答案：**B,C,D,E