**判断题**

1、通常来说，柴油发动机的燃油经济性要好于汽油发动机。  
正确选项1.√(V)  
2、10W/20牌号发动机油属于冬季专用润滑油。  
正确选项1.×(V)  
3、按照我国的机动车强制报废规定，小、微型出租客运汽车与中型出租客运汽车相比，其行驶里程较短。  
正确选项1.×(V)  
4、按照我国的机动车强制报废规定，小、微型出租客运汽车与中型出租客运汽车相比，其使用年限较短。  
正确选项1.√(V)  
5、按照我国的机动车强制报废规定，中型出租客运汽车与大型出租客运汽车相比，其行驶里程较长。  
正确选项1.×(V)  
6、按照我国的机动车强制报废规定，中型出租客运汽车与大型出租客运汽车相比，其使用年限较短。  
正确选项1.√(V)  
7、按照我国的有关标准，只要是具有四个车轮的非轨道承载的车辆，均为汽车。  
正确选项1.×(V)  
8、柴油发动机不需要点火系。  
正确选项1.√(V)  
9、车轮接地比压小，轮辙深度小，车轮的行驶阻力和车轮沉陷失效的概率就小。  
正确选项1.√(V)  
10、齿轮油不宜用于一般机械的润滑，但可以作发动机润滑油。  
正确选项1.×(V)  
11、春秋和夏用润滑油按100℃时的运动黏度分级，数字越大，适用的最高气温越高。  
正确选项1.√(V)  
12、大修次数是指在汽车报废前最经济的一次大修之前的总大修次数。  
正确选项1.√(V)  
13、道路条件是影响汽车运用效率的因素之一。  
正确选项1.√(V)  
14、改变车身颜色，不需要进行变更登记。  
正确选项1.×(V)  
15、购买自用的应税车辆，其车辆购置税的计税价格为购买车辆支付给销售者的全部价款和价外费用，包含增值税税款。  
正确选项1.×(V)  
16、合理的拖带挂车可以省油。  
正确选项1.√(V)  
17、驾驶技术对汽车的技术状况的影响较大。  
正确选项1.√(V)  
18、降低汽车的寿命周期费用是提高汽车使用价值的唯一方法。  
正确选项1.×(V)  
19、经验可靠度也称统计可靠度。  
正确选项1.√(V)  
20、抗水衰退性能，反映的是制动效能的稳定性。  
正确选项1.√(V)  
21、密实的雪比松软雪层的附着系数低，因此，汽车在密实的雪层上的通过性更差。  
正确选项1.×(V)  
22、普通车辆齿轮油的牌号是GL-4。  
正确选项1.×(V)  
23、汽车的技术状况就是定量测得的表征某一时刻汽车的外观和性能的参数值的总和。  
正确选项1.√(V)  
24、汽车的接近角和离去角越小，则汽车的通过性越好。  
正确选项1.×(V)  
25、汽车的使用年限是指将汽车的总行驶里程与年平均行驶里程相比所得到的年限。  
正确选项1.√(V)  
26、汽车的无形磨损是指车辆在使用过程中本身的消耗。  
正确选项1.×(V)  
27、汽车的转弯通道圆越大，则汽车的通过性越好。  
正确选项1.×(V)  
28、汽车起步后，当行驶阻力大于驱动力时，汽车将减速行驶甚至停车。  
正确选项1.√(V)  
29、汽车与机动车是一回事。  
正确选项1.×(V)  
30、汽车运输成本是汽车运输单位为完成客货运输任务所支出各种费用的总和。  
正确选项1.√(V)  
31、汽车运用性能下降，会导致汽车经济效益变差。  
正确选项1.√(V)  
32、汽车在行驶时，只要想办法提高发动机负荷率，就可以降低燃油消耗率。  
正确选项1.×(V)  
33、汽车在良好道路上行驶时，承受的冲击和动载荷小，零件磨损速率小，汽车的使用寿命就长。  
正确选项1.√(V)  
34、如果发动机负荷大、转速低或磨损严重时，应选用粘度较小的机油。  
正确选项1.×(V)  
35、适当减小悬架刚度，可提高汽车行驶平顺性。  
正确选项1.√(V)  
36、随着汽车行驶里程的增加，汽车的技术状况将逐渐变差。  
正确选项1.√(V)  
37、一般来讲，国民经济越发达，汽车的合理使用寿命就越接近经济使用寿命。  
正确选项1.√(V)  
38、与干燥路面相比，汽车在泥泞路面可获得更高的附着系数。  
正确选项1.×(V)  
39、在柴油机的柴油中加入汽油使用，会使柴油机启动困难。  
正确选项1.√(V)  
40、在购置新车时，购置费用越低，其使用价值就越高。  
正确选项1.×(V)  
41、制动系的功能是使行驶中的汽车减速或停车，使下坡行驶的汽车的速度保持稳定，以及使已停驶的汽车保持不动。  
正确选项1.√(V)

**单选题**

1、按照车辆质量，三轮农用柴油发动机的车辆购置税的征收范围是  
正确选项1.载重量不大于500 kg(V)  
2、按照发动机功率，三轮农用柴油发动机的车辆购置税的征收范围是  
正确选项1.功率不大于7.4 kW(V)  
3、按照设计时速，轻便摩托车的车辆购置税的征收范围是  
正确选项1.最高设计时速不大于50 km/h(V)  
4、按照我国的有关规定，小、微型出租客运汽车的强制报废年限是  
正确选项1.8年(V)  
5、按照我国的有关规定，中型出租客运汽车的强制报废年限是  
正确选项1.10年(V)  
6、按照我国的有关规定，中型非营运载客汽车的强制报废里程是  
正确选项1.50万千米(V)  
7、按照我国的有关规定，专用校车的强制报废里程是  
正确选项1.40万千米(V)  
8、被测试项目在规定期间内发生的所有故障，在规定条件下用规定的方法能够正确检测出的百分数，称为  
正确选项1.故障检测率(V)  
9、车辆的技术状况等级是根据车辆的技术性能所划分的技术级别，可分为  
正确选项1.二级(V)  
10、车辆在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力，称为  
正确选项1.维修性(V)  
11、从 2014年9月1日起，试行非营运轿车和其他小型、微型载客汽车免检制度，免检年限是  
正确选项1.6年(V)  
12、从开始检测故障到检出故障并给出指示所经过的时间，称为  
正确选项1.故障检测时间(V)  
13、当在松软地面上行驶时，驱动轮对地面施加向后的水平力，使地面发生剪切变形，相应剪切变形所构成的地面水平反作用力，称为  
正确选项1.土壤推力(V)  
14、对故障汽车进行检测诊断，称为  
正确选项1.故障检测(V)  
15、对于排量2.0L∽2.5L的乘用车，车船使用税税额为  
正确选项1.660∽1200元(V)  
16、对于排量小于等于1L的乘用车，车船使用税税额为  
正确选项1.60∽360元(V)  
17、发生交通事故后，汽车本身具有减轻乘员和行人伤亡、减少车辆损失的结构性能这种安全性可称为  
正确选项1.被动安全性(V)  
18、购买进口自用应税车辆的，从自购买之日起算的申报纳税期限为  
正确选项1.60 日(V)  
19、技术等级评定中，可能直接或间接影响道路交通安全或对环境有严重影响的评定项目，称为  
正确选项1.关键项(V)  
20、技术状况评定为二级车的，其技术评定项目中的一般项的不合格项数不超过  
正确选项1.6项(V)  
21、纳税人购买自用的应税车辆，计税价格按照以下公式计算  
正确选项1.计税价格=（全部价款+价外费用）÷（1+增值税税率）(V)  
22、汽车的驱动力与车速之间的函数关系曲线称为  
正确选项1.驱动力图(V)  
23、汽车的制动性是指汽车行驶时能在X内停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力，它直接关系到人的安全这里的X是指  
正确选项1.短距离(V)  
24、汽车行驶时，对汽车施加的推动力是  
正确选项1.驱动力(V)  
25、汽车以Ⅰ、Ⅱ挡起步，并以最大的加速强度连续换挡，换至最高挡后至某一预定车速或路程所需的时间，称为  
正确选项1.原地起步加速时间(V)  
26、汽车运输工作过程中，到达地点卸货或下客点后，将货物卸下或使旅客下车的过程，称为  
正确选项1.卸载工作阶段(V)  
27、汽车在规定的条件下，在规定的时间内完成规定功能的概率，称为  
正确选项1.可靠度(V)  
28、汽车在规定的条件下，在规定的时间内完成规定功能的能力，称为  
正确选项1.可靠性(V)  
29、汽车在一定荷载下，以最高速挡在水平良好路面上等速行驶100 km的燃油消耗量，称等速行驶百公里的燃油消耗量，我国标准规定的载荷要求是  
正确选项1.轿车半载，货车全载(V)  
30、汽车在制动过程中，维持直线行驶的能力，或按预定的弯道行驶的能力，是指  
正确选项1.制动时的方向稳定性(V)  
31、汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向上的分力，称为  
正确选项1.空气阻力(V)  
32、汽车最佳更新时刻的确定的主要依据是汽车的  
正确选项1.经济使用寿命(V)  
33、人体对不同方向的振动的感受存在差异，以下说法中，正确的说法是  
正确选项1.对上下振动忍耐性最强，其次是前后振动，对左右振动最敏感。(V)  
34、受赠取得并自用应税车辆的，应自取得之日起算的申报纳税期限为  
正确选项1.60 日(V)  
35、通常情况下，我国燃料经济性的评价指标是  
正确选项1.百公里燃油消耗量(V)  
36、统计期内企业营运汽车在运输过程中的行驶车时和工作车时之比，称为  
正确选项1.工作车时利用率(V)  
37、完成车辆计划性预防维修所需时间的平均值，称为  
正确选项1.平均预防维修时间(V)  
38、我国规定的汽车更新的技术条件中，关于燃料消耗的规定是  
正确选项1.燃油消耗高于原厂规定的20%(V)  
39、一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故，称为  
正确选项1.重大事故(V)  
40、一次造成重伤1至2 人，或者轻伤3人以上，或者财产损失不足3万元，称为  
正确选项1.一般事故(V)  
41、以下系统中，属于汽车底盘部分的是  
正确选项1.转向系(V)  
42、由动物脂肪与石灰制成的钙皂稠化矿物润滑油，并以水作为胶溶剂而制成的润滑脂，称为  
正确选项1.钙基润滑脂(V)  
43、在自然堆放状态下，单位容积货物的质量，称为  
正确选项1.货物的容积质量(V)  
44、制动效能不因制动器摩擦条件的改变而恶化的性能，是指  
正确选项1.制动效能的稳定性(V)

**多选题**

1、车辆计税价格计算中的价外费用包括  
正确选项1.违约金(V)  
正确选项2.包装费(V)  
2、汽车营运速度的影响因素包括  
正确选项1.技术速度(V)  
正确选项2.运输距离(V)  
正确选项3.运输组织(V)  
3、汽车运输费用中，变动费用也称运行费用，包括  
正确选项1.维修费(V)  
正确选项2.检测费(V)  
正确选项3.燃料费(V)  
正确选项4.通行费(V)  
4、汽车整车修理质量评定是对汽车整车修理竣工质量和汽车整车修理过程中维修档案完善程度的综合评价，包括  
正确选项1.维修档案评定(V)  
正确选项2.竣工质量评定(V)

**简答题**

1、简述什么是新能源汽车。  
正确选项1.新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，具有新技术、新结构的汽车。使用常规的车用燃料的汽车，如果采用新型车载动力装置，也属于新能源汽车。非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。(V)  
2、简述降低汽车运输成本的途径。  
正确选项1.降低汽车运输成本的途径有：（1）提高公路等级；（2）提高汽车的技术性能；（3）改善经营管理；（4）利用汽车列车；（5）货物集装化；（6）装卸机械化。(V)  
3、简述汽车技术状况下降的原因。  
正确选项1.汽车技术状况下降的主要原因有：设计制造缺陷、使用维修不当和管理方式落后等。其根本原因是零部件自身的性能水平对其内部之间相互作用的承受程度，以及对外部环境的耐受程度，包括磨损、疲劳损坏、腐蚀损坏、变形、老化等。(V)