|  |
| --- |
| 工程估价 · 形考作业1（第1-3章，权重25%） |
| 一、单项选择题，每题3分，共60分。 |
| （难易度:中） |
| 2. 工程项目的多次计价是一个( )过程。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 逐步分解和组合，逐步汇总概算造价 |
| B. 逐步深化和细化，逐步接近实际造价 |
| C. 逐步分析和测算，逐步确定投资估算 |
| D. 逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 下列工作中，属于工程项目前期及可行性研究阶段造价管理内容的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 投资方案经济评价 |
| B. 编制工程量清单 |
| C. 审核工程概算 |
| D. 确定投标报价 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 按照我国的基本建设程序，工程项目的建设一般要经过项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段、招投标阶段、合同实施阶段、竣工验收阶段等，并相应的在不同阶段做投资估算、设计概算、施工图预算、合同价、工程结算、竣工决算。这反映了工程造价的（ ）的计价特征。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 单件性 |
| B. 多次性 |
| C. 组合性 |
| D. 方法的多样性 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 对一个工程项目进行投资估算时，可以根据具体情况采用单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法。这反映了工程造价的（ ）的计价特征。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 依据的复杂性 |
| B. 多次性 |
| C. 组合性 |
| D. 方法的多样性 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 成为造价工程师，从事建设工程造价活动的条件是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 取得造价工程师资格证书 |
| B. 在一个单位从事工程造价工作 |
| C. 取得造价工程师资格证书，并在一个单位注册执业 |
| D. 获得工程造价相关专业学位 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 属于工程建设其他费用的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 材料检验试验费 |
| B. 勘察设计费 |
| C. 工器具、生产家具购置费 |
| D. 定额编制费 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 施工单位材料的采购费、仓储费、工地保管费等属于建筑安装工程的（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 措施费 |
| B. 材料费 |
| C. 规费 |
| D. 企业管理费 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（ ）×年利率计算。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 年初借款本息累计＋本年借款额 |
| B. 年初借款本息累计＋本年借款额/2 |
| C. 年初借款本息累计－本年借款额 |
| D. 年初借款本息累计－本年借款额/2 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计人（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 人工费 |
| B. 材料费 |
| C. 现场经费 |
| D. 企业管理费 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 11. 下列费用中，属于建设工程静态投资的是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 基本预备费 |
| B. 涨价预备费 |
| C. 建设期贷款利息 |
| D. 建设工程有关税费 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 12. 子项目单位价格由（ ）决定。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 子项目的数量、资源消耗量和子项目单位价格 |
| B. 子项目包含的资源种类、各资源消耗量和资源单价 |
| C. 子项目的数量、子项目工程量和子项目单位价格 |
| D. 各资源消耗量和资源单价 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 13. 工程估价的依据有（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工程技术文件、工程量计算规则 |
| B. 工程定额、市场价格信息 |
| C. 工程环境条件与建造方案 |
| D. 上述全部 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 14. 已知某工程300m3砼需60个工日完成，其时间定额为：（ ） |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 5m3/工日 |
| B. 0.2 |
| C. 0.2工日/m3 |
| D. 5 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 15. 预算定额中人工工日消耗量等于（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 基本用工和其它用工 |
| B. 基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差 |
| C. 基本用工和人工幅度差 |
| D. 基本工用和辅助工用 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 16. 按定额所包含的不同要素，建筑工程定额可分为劳动定额、材料消耗定额和（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 时间定额 |
| B. 产量定额 |
| C. 机械台班定额 |
| D. 工期定额 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 17. 下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 因混凝土养护引起的停工时间 |
| B. 偶然停工（停水、停电）增加的时间 |
| C. 产品质量不合格返工的工作时间 |
| D. 准备施工工具花费的时间 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 18. 当时间定额减少15%时，产量定额增加幅度为（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 13.04 |
| B. 11.11 |
| C. 17.65 |
| D. 9.10 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 19. 哪个不是劳动定额的编制方法（ ） |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 试验法 |
| B. 技术测定法 |
| C. 统计分析法 |
| D. 经验估算法 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 20. 工料单价与综合单价的关系是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工料单价中包含综合单价 |
| B. 综合单价中包含工料单价 |
| C. 工料单价与综合单价无关联 |
| D. 以上说法均不正确 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 21. 下列不属于材料预算价格的内容是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 供销部门手续费 |
| B. 材料采购及保管费 |
| C. 材料原价 |
| D. 材料二次搬运费 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 二、多项选择题，每题5分，共40分。 |
| （难易度:中） |
| 23. 建设投资是由（ ）、预备费用及工程建设其他费用构成。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 建筑安装工程费 |
| B. 设备购置费 |
| C. 流动资产投资 |
| D. 固定资产方向调节税 |
| E. 建设期利息 |
| 正确答案：A B |
| 答案解释：暂无 |
| 24. 属于设备购置费的有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 设备运杂费 |
| B. 新建项目首批生产家具购置费 |
| C. 新建项目首批生活家具购置费 |
| D. 进口设备检验鉴定费 |
| E. 进口设备关税 |
| 正确答案：A B E |
| 答案解释：暂无 |
| 25. 以下归入建筑安装工程人工费的是( ) |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 职工福利费 |
| B. 职工养老保险费 |
| C. 生产工人工资性补贴 |
| D. 生产工人劳动保护费 |
| E. 生产工人学习、培训期间工资 |
| 正确答案：A C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 26. 涨价预备费以（ ）之和为计算基数。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 建设期利息 |
| B. 基本预备费 |
| C. 工程建设其它费用 |
| D. 建筑安装工程费 |
| E. 设备工器具购置费 |
| 正确答案：B C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 27. 影响工程估价的基本因素有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 子项目数量 |
| B. 各子项目的实物工程量 |
| C. 子项目的单位价格 |
| D. 子项目的总价格 |
| 正确答案：A B C |
| 答案解释：暂无 |
| 28. 下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（ ） |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 基本工作时间 |
| B. 休息时间 |
| C. 辅助工作时间 |
| D. 准备与结束工作时间 |
| E. 不可避免的中断时间 |
| 正确答案：A C D |
| 答案解释：暂无 |
| 29. 按定额的编制程序和用途分类，可以把工程建设定额分为（ ）等。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 施工定额 |
| B. 劳动消耗定额 |
| C. 预算定额和概算定额 |
| D. 概算指标和投资估算指标 |
| E. 补充定额 |
| 正确答案：A C D |
| 答案解释：暂无 |
| 30. 按照现行规定，生产工人的人工工日单价构成主要是（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 基本工资 |
| B. 工资性津贴 |
| C. 辅助工资 |
| D. 劳动保护费和职工福利费 |
| E. 保险费 |
| 正确答案：A B C D |
| 答案解释：暂无 |
| 工程估价 · 形考作业2（第4-6章，权重25%） |
| 一、单项选择题，每题3分，共60分。 |
| （难易度:中） |
| 2. 工程量计算中，分部分项工程量应按( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 企业定额规定的工程量计算规则计算 |
| B. 设计图纸标注的尺寸计算 |
| C. 通常公认的计算规则计算 |
| D. 国家规定的工程量计算规则计算 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 工程量计算的精度取舍不正确的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 以“吨”为单位，保留小数点后三位数字，第四位四舍五入； |
| B. 以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入； |
| C. 以“个”、“项”等为单位，取整数。 |
| D. 不分单位，一律四舍五入，取整数。 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 工程量清单为投标者提供公开、公平、公正的竞争环境，由（ ）统一提供。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工程标底审查机构 |
| B. 招标人 |
| C. 工程咨询公司 |
| D. 招投标管理部门 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中的（ ）位由清单编制人设置。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 八到十 |
| B. 九到十一 |
| C. 九到十二 |
| D. 十到十二 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（ B ）负责。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 招标代理机构 |
| B. 招标人 |
| C. 编制工程量清单的造价咨询机构 |
| D. 招标工程量清单的编制人 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 建筑面积按建筑物外墙（ ）外围水平面积计算。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 结构 |
| B. 建筑 |
| C. 中心线 |
| D. 轴线 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 7．（ ）不计算建筑面积。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 单排柱车棚 |
| B. 半地下室 |
| C. 突出外墙的装饰物 |
| D. 无围护结构挑阳台 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 同一建筑物如结构，层数不同时，应（ ）计算建筑面积。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按主体 |
| B. 分别 |
| C. 合并 |
| D. 最大面积 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 建筑面积包括使用面积、辅助面积和（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 居住面积 |
| B. 结构面积 |
| C. 有效面积 |
| D. 生活或生产使用的净面积。 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 11. 有盖无围护结构的雨蓬、车棚、货棚、站台等，其建筑面积按（ ）计算。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 其顶盖水平投影面积 |
| B. 其顶盖水平投影面积的一半 |
| C. 柱外围水平投影面积 |
| D. 柱外围水平投影面积的一半 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 12. 在工程量清单项目中，描述弃土运距（或弃土地点）或取土运距（或取土地点）时的运输应包括在（　 ）项目报价内。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 平整场地 |
| B. 挖土方 |
| C. 挖基础土方 |
| D. 挖淤泥流沙 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 13. 土石方工程工程量清单项目中，挖基础土方项目的工程量计算规则为（　 ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按设计图示尺寸以基础底面积乘以垫层至设计室外地面高度计算 |
| B. 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以垫层至设计室外地面高度计算 |
| C. 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |
| D. 按设计图示尺寸以基础底面积乘以挖土深度计算 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 14. 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范，下列以m2为计量单位的是（　 ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 预裂爆破 |
| B. 平整场地 |
| C. 挖土方 |
| D. 管沟土方 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 15. 挖基础土方清单项目工程内容不包括（　 ） |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 排地表水 |
| B. 土方开挖 |
| C. 挖淤泥流沙 |
| D. 土方运输 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 16. 砌筑工程工程量清单中，实心砖墙、空心砖墙、砌块墙、石墙项目的外墙工程量应按（　 ）计算。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 外墙外边线 |
| B. 外墙中心线 |
| C. 外墙线 |
| D. 外墙净长线 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 17. 砌筑工程工程量清单中，实心砖墙、空心砖墙、砌块墙、石墙项目的内墙工程量应按（ ）计算。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 内墙外边线 |
| B. 内墙中心线 |
| C. 内墙线 |
| D. 内墙净长线 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 18. 斜屋面的卷材防水工程量应（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| B. 按设计图示尺寸以斜面积计算 |
| C. 扣除房上烟囱、风帽底座所面积 |
| D. 扣除屋面小气窗、斜沟所占面积 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 19. 钢筋工程中钢筋网片工程量（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 不单独计算 |
| B. 按设计图示以数量计算 |
| C. 按设计图示面积乘以单位理论质量计算 |
| D. 按设计图示以片计算 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 20. 预制混凝土构件工程量计算正确的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 过梁按照设计图示尺寸以中必线长度计算 |
| B. 板按照设计图示以水平投影面积计算 |
| C. 楼梯按照设计图示尺寸以体积计算 |
| D. 井盖板按设计图示尺寸以面积计算 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 21. 基坑支护的锚杆的工程量应（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按设计图示尺寸以支护体积计算 |
| B. 按设计图示尺寸以支护面积计算 |
| C. 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 |
| D. 按设计图示尺寸以质量 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 二、多项选择题，每题5分，共40分。 |
| （难易度:中） |
| 23. 编制措施项目清单时应依据（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 建设项目可行性研究报告 |
| B. 建设项目设计文件 |
| C. 拟建工程施工组织设计和施工技术方案 |
| D. 建设项目招标文件 |
| E. 拟建工程的具体情况 |
| 正确答案：B C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 24. 其他项目清单中可以包含的内容有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 计日工 |
| B. 文明施工费 |
| C. 总承包服务费 |
| D. 预备费 |
| E. 暂估价 |
| 正确答案：A C E |
| 答案解释：暂无 |
| 25. 关于招标分项工程量清单的项目特征描述，应遵循的编制原则有(　 )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 按专业工程量计算规范附录的规定，结合拟建工程实际描述 |
| B. 其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况而定 |
| C. 要满足确定综合单价的需要 |
| D. 应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法 |
| E. 对于采用标准图集的项目，可直接描述为“详见##图集” |
| 正确答案：A C E |
| 答案解释：暂无 |
| 26. 预制钢筋混凝土桩的计量单位为（ ） |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 个 |
| B. ｍ2 |
| C. ｍ |
| D. 根 |
| E. m3 |
| 正确答案：C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 27. 砌筑工程工程量清单中，计量单位以立方米的项目有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 实心砖墙 |
| B. 空心墙 |
| C. 砌块墙 |
| D. 石墙 |
| E. 砖散水、地坪 |
| 正确答案：A B C D |
| 答案解释：暂无 |
| 28. 工程量清单项目对定额项目的主要调整包括( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 清单法以最终产品为对象，定额法以施工过程为对象 |
| B. 清单法考虑了施工方法和加工余量 |
| C. 清单法以工程实体尺寸的净量计算 |
| D. 清单法涵盖了清单项目的其他工程项目的全部工程内容 |
| 正确答案：A C D |
| 答案解释：暂无 |
| 29. 现浇混凝土构件工程量计算正确的有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 构造柱按柱断面尺寸乘以全高以体积计算，嵌入墙体部分不计 |
| B. 框架柱工程量按柱基上表面至柱顶以高度计算 |
| C. 粱按设计图示尺寸以体积计算，主粱与次粱交接处按主梁体积计算 |
| D. 混凝土弧形墙按垂直投影面积乘以墙厚以体积计算 |
| E. 挑檐板按设计图示尺寸以体积计算 |
| 正确答案：B C E |
| 答案解释：暂无 |
| 30. 措施项目工程量计算正确的有（ ） |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 垂直运输按使用机械设备数量计算 |
| B. 悬空脚手架按搭设的水平投影面积计算、 |
| C. 排水、降水工程量，按排、降水日历天数计算 |
| D. 整体提升架按所服务对象的垂直投影面积计算 |
| E. 超高施工增加按建筑物超高部分的建筑面积计算 |
| 正确答案：B C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 工程估价 · 形考作业3（第6-8章，权重25%） |
| 一、单项选择题，每题3分，共60分。 |
| （难易度:中） |
| 2. 投资决策阶段，建设项目投资方案选择的重要依据是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工程预算 |
| B. 投资估算 |
| C. 设计概算 |
| D. 工程招标报价 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 详细可行性研究阶段对投资估算误差的要求为（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. ±30%以内 |
| B. ±20%以内 |
| C. ±10%以内 |
| D. ±5%以内 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 建筑工程费的估算方法中，以较为详细的工程资料为基础，工作量较大的方法是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 单位建筑工程投资估算法 |
| B. 单位实物工程量投资估算法 |
| C. 概算指标投资估算法 |
| D. 扩大指标估算法 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 投资估算中安装工程费的分类估算不包括（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 每单位安装实物工程量的费用 |
| B. 安装费率 |
| C. 每吨设备安装费 |
| D. 用工量 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 运用郎格系数法进行投资估算，其计算基数为（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 建筑工程费 |
| B. 建安工程费 |
| C. 设备购置费 |
| D. 设备安装费 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 在编制建设工程项目估算时，比例估算法是根据（ ）来估算拟建项目投资额。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 投资估算指标 |
| B. 设备费用百分比 |
| C. 已建类似项目的投资额和生产能力 |
| D. 资金周转率 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. ③④②① |
| B. ③④①② |
| C. ④③②① |
| D. ④③①② |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润 |
| B. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费 |
| C. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用 |
| D. 建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 设备价值百分比法 |
| B. 设备系数法 |
| C. 综合吨位指标法 |
| D. 预算单价法 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 11. 某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 概算指标法 |
| B. 类似工程预算法 |
| C. 概算定额法 |
| D. 综合吨位指标法 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 12. 在编制建筑工程概算时，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能够按照初步设计图纸计算出分部工程项目的工程量时，最适宜的概算编制方法是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 概算指标法 |
| B. 类似工程预算法 |
| C. 预算单价法 |
| D. 扩大单价法 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 13. 当采用类似工程预算法编制概算法时，必须要调整的因素是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 质量类似和进度差异 |
| B. 时间差异和地点差异 |
| C. 建筑结构差异和价格差异 |
| D. 质量差异和价格差异 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 14. 建筑单位工程概算的主要编制方法有（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 生产能力指数法、造价指标法 |
| B. 扩大单价法、设备费用百分比法 |
| C. 扩大单价法、概算指标法 |
| D. 预算单价法、概算指标法 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 15. 设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映（ ）时的价格水平。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 项目立项 |
| B. 可行性研究 |
| C. 概算编制 |
| D. 项目施工 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 16. 编制施工图预算应使用（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 估算指标 |
| B. 概算定额 |
| C. 预算定额 |
| D. 施工定额 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 17. 用实物法编制施工图预算，在套用消耗定额计算人、材、机消耗量后的步骤是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 计算工程量 |
| B. 计算其他费用 |
| C. 按当时当地单价汇总人工费、材料费、施工机械使用费 |
| D. 套用预算定额单价 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 18. 在用定额单价法编制施工图预算时，当施工图纸的某些设计要求与定额单价特征相差甚远或完全不同时，应（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 直接套用 |
| B. 按定额说明对定额基价进行调整 |
| C. 按定额说明对定额基价进行换算 |
| D. 编制补充单位估价表或补充定额 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 19. 对于承包商而言，不属于施工图预算的作用是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 检查设计的经济合理性 |
| B. 编制投标报价 |
| C. 编制施工准备计划 |
| D. 拟定降低成本措施 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 20. 施工图预算的二级预算编制形式是指( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 编制人编制、审核人审核 |
| B. 建筑安装工程预算,设备工器购置费预算 |
| C. 单位工程预算、建设项目总预算 |
| D. 单项工程综合预算、建设项目总预算 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 21. 预算造价是在 ( ) 阶段编制的。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 初步设计 |
| B. 技术设计 |
| C. 施工图设计 |
| D. 招投标 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 二、多项选择题，每题5分，共40分。 |
| （难易度:中） |
| 23. 关于油漆工程量计算的说法，正确的有( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 金属门油漆按设计图示洞口尺寸以面积计算 |
| B. 封檐板油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| C. 门窗套油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| D. 木隔板油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算 |
| E. 窗帘盒油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| 正确答案：A C D |
| 答案解释：暂无 |
| 24. 墙面防水工程量计算正确的有（ ） |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 墙面涂膜防水按设计图示尺寸以质量计算 |
| B. 墙面砂浆防水按设计图示尺寸以体积计算 |
| C. 墙面变形缝按设让图示尺寸以长度计算 |
| D. 墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算 |
| E. 墙面防水搭接用量按设计图示尺寸以面积计算 |
| 正确答案：C D |
| 答案解释：暂无 |
| 25. 流动资金估算的方法有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 单位建筑工程投资估算法 |
| B. 单位实物工程量投资估算法 |
| C. 概算指标投资估算法 |
| D. 分项详细估算法 |
| E. 扩大指标估算法 |
| 正确答案：D E |
| 答案解释：暂无 |
| 26. 估算工作按投资决策过程的进展可分为（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 投资机会研究阶段的投资估算 |
| B. 项目建议书阶段的投资估算 |
| C. 初步可行性研究阶段的投资估算 |
| D. 详细可行性研究阶段投资估算 |
| E. 施工阶段 |
| 正确答案：A B C D |
| 答案解释：暂无 |
| 27. 设计概算可分为（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 分项工程概算 |
| B. 分部工程概算 |
| C. 单位工程概算 |
| D. 单项工程综合概算 |
| E. 建设项目总概算 |
| 正确答案：C D E |
| 答案解释：暂无 |
| 28. 建设工程概算的编制方法主要有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 设备价值百分比法 |
| B. 概算定额法 |
| C. 综合吨位指标法 |
| D. 概算指标法 |
| E. 类似工程预算法 |
| 正确答案：B D |
| 答案解释：暂无 |
| 29. 编制施工图预算的方法有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 预算单价法 |
| B. 扩大单价法 |
| C. 实物法 |
| D. 类似工程预算法 |
| 正确答案：A C |
| 答案解释：暂无 |
| 30. 与实物量法相比，采用定额单价法编制单位工程施工图预算的优点有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 不需调整价差 |
| B. 计算简单.工作量较小和编制速度较快 |
| C. 能及时讲各种人工.材料.机械的当时当地市场单价计入预算价格 |
| D. 便于工程造价管理部门集中统一管理 |
| E. 反映当时当地的工程价格水平 |
| 正确答案：B D E |
| 答案解释：暂无 |
| 工程估价 · 形考作业4（第9-10章，权重25%） |
| 一、单项选择题，每题3分，共60分。 |
| （难易度:中） |
| 2. 投标人应填报工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，如未填报则（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 招标人应要求投标人及时补充 |
| B. 招标人可认为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中 |
| C. 投标人应该在开标之前补充 |
| D. 投标人可以在中标后提出索赔 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价应采用（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工料单价法 |
| B. 综合单价法 |
| C. 扩大单价法 |
| D. 预算单价法 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程建设风险因素所需费用在（ ）中考虑。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 分部分项工程费用所需费用 |
| B. 措施项目费用所需费用 |
| C. 其他项目费用 |
| D. 规费 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则 |
| 一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 计算工程内容的工程数量 |
| B. 计算工程内容的清单单位含量 |
| C. 计算措施项目的费用 |
| D. 计算管理费、利润和风险费用 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是( )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 专业工程暂估价 |
| B. 暂列金额 |
| C. 工程设备暂估价 |
| D. 计日工单价 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 投标人在投标报价时，应优先被采用综合单价编制依据的是(　 )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 企业定额 |
| B. 地区定额 |
| C. 行业定额 |
| D. 国家定额 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为(　 )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 专业工程估算造价 |
| B. 投标报价总额 |
| C. 分部分项工程费用 |
| D. 分部分项工程费与措施费之和 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应甶投标人填写的内容是(　 )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 项目价值 |
| B. 服务内容 |
| C. 计算基础 |
| D. 费率金额 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的(　 )。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 |
| B. 工人安全防护用品的购置费用 |
| C. 地下室施工时采用的照明设施拆除费 |
| D. 建筑物的临时保护设施费 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 11. 关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ） |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变 |
| B. 市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险 |
| C. 人工费变化发生的风险全部由发包人承担 |
| D. 承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 12. 招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 3%~5% |
| B. 5%~10% |
| C. 10%~15% |
| D. 15%~20% |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 13. 在按月结算方式下，若合同工期在两个年度以上的工程，应（ 　）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 在年终进行盘点，办理年度结算 |
| B. 按工程形象进度办理结算 |
| C. 在竣工后一次性结算 |
| D. 按合同中约定的验收单元结算 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 14. 在进行工程进度款支付时，通常第一个步骤是（ 　）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 承包人提交已完工程量报告 |
| B. 承包人进行工程量测量与统计 |
| C. 工程师在现场检验工程量 |
| D. 工程师在现场核实工程量 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 15. 当年开工、当年未能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款，这一结算方式是（　 ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按月支付与结算 |
| B. 目标支付与结算 |
| C. 竣工后一次结算 |
| D. 分段结算与支付 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 16. 工程实际造价是在 ( ) 阶段确定的。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 招投标 |
| B. 合同签订 |
| C. 竣工验收 |
| D. 施工图设计 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 17. 基本建设项目竣工决算反映（ ）从筹建到竣工验收投资全部实际支出费用。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 土建工程 |
| B. 单项工程 |
| C. 整个工程 |
| D. 部分工程 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 18. 新增固定资产价值的计算是按（ ）为对象。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 独立组织施工的单位工程 |
| B. 经济上独立核算的建设项目 |
| C. 独立发挥生产能力的单项工程 |
| D. 定额划分的分部工程 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 19. 关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 按总工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付 |
| B. 按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付 |
| C. 在开工后28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付 |
| D. 在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 20. 关于竣工决算与竣工结算的说法，错误的是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 工程竣工结算的编制单位是承包方的预算部门 |
| B. 工程竣工决算最终反映承包方完成的施工产值 |
| C. 工程竣工结算是承包方承包施工的建筑安装工程的全部费用 |
| D. 工程竣工决算的编制单位是项目业主的财务部门 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 21. 竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资造价的 |
| 书面总结文件是（ ）。 |
| 单选题(3.0分)（难易度:中） |
| A. 竣工财务决算说明书 |
| B. 竣工财务决算报表 |
| C. 工程竣工造价对比分析 |
| D. 工程竣工验收报告 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 二、多项选择题，每题5分，共40分。 |
| （难易度:中） |
| 23. 工程量清单计价格式的单位工程费汇总表中应包括（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 措施项目费合计 |
| B. 规费 |
| C. 工程建设其他费合计 |
| D. 税金 |
| E. 其他项目费合计 |
| 正确答案：A B D E |
| 答案解释：暂无 |
| 24. 分部分项工程项目的综合单价中包括（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 机械费 |
| B. 管理费 |
| C. 利润 |
| D. 税金 |
| E. 风险费 |
| 正确答案：A B C E |
| 答案解释：暂无 |
| 25. 下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 材料设备暂估价 |
| B. 专业工程暂估价 |
| C. 暂列金额 |
| D. 计日工合价 |
| E. 总承包服务费 |
| 正确答案：A B C |
| 答案解释：暂无 |
| 26. 4．根据建设工程工程量清单计价规范，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 项目管理的复杂性 |
| B. 项目的技术难度 |
| C. 人工单价的市场变化 |
| D. 材料价格的市场风险 |
| E. 税金、规费的政策变化 |
| 正确答案：A B D |
| 答案解释：暂无 |
| 27. 下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 使用各级财政预算资金的项目 |
| B. 使用国家发行债券所筹资金的项目 |
| C. 国有资金投资总额占50%以上的项目 |
| D. 使用国家政策性货款的项目 |
| E. 使用国际金融机构货款的项目 |
| 正确答案：A B C D |
| 答案解释：暂无 |
| 28. 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 以单位工程为对象计算 |
| B. 以验收合格、正式移交生产或使用为前提 |
| C. 分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算 |
| D. 包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值 |
| E. 是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值 |
| 正确答案：B D E |
| 答案解释：暂无 |
| 29. 承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 本周期已完成单价项目的金额 |
| B. 本周期应支付的总价项目的金额 |
| C. 本周期应扣回的预付款 |
| D. 本周期应支付的安全文明施工费 |
| E. 本周期完成的计日工价款 |
| 正确答案：A B D E |
| 答案解释：暂无 |
| 30. 根据建设工程工程量清单计价规范，关于工程竣工结算下列说法正确的是( )。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 计日工按发包人实际签证确认的事项计算 |
| B. 总承包服务依据合同约定金额计算,不得调整 |
| C. 暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归发包人 |
| D. 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算 |
| E. 总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算,不得调整 |
| 正确答案：A C D |
| 答案解释：暂无 |