题目随机，可复制题干搜答案

|  |
| --- |
| 计算机网络（本） · 形考作业一（第1-2章，25%） |
| 1. 下列关于计算机网络的描述，错误的是（ ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 计算机网络由一些节点以及连接这些节点的链路组成。 |
| B. 计算机网络是实现资源共享和信息传输的系统。 |
| C. 计算机网络由硬件组成，没有软件组成部分。 |
| D. 计算机网络可以借助路由器互联起来。 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 2. 下列哪项不是资源子网的组成部分（  ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 通信设备 |
| B. 工作站 |
| C. 服务器 |
| D. 共享的打印机 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 下列（  ）不是环型网络的特点。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 简化了路径选择的控制 |
| B. 可靠性较高 |
| C. 实时性强 |
| D. 可扩充性强 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 下列（   ）不是OSI七层模型中网络层的协议。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. IP |
| B. ICMP |
| C. FTP |
| D. IGMP |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 下列不属于TCP/IP模型的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 网络接口层 |
| B. 物理层 |
| C. 网际层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 6. HTTP是面向对象的（   ）协议。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 应用层 |
| B. 网络层 |
| C. 传输层 |
| D. 物理层 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 下列关于FTP的描述，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. FTP协议属于TCP/IP协议族。 |
| B. FTP协议不能保证传输的可靠性。 |
| C. 采用FTP传输文件时，不需要对文件进行复杂的转换。 |
| D. Internet上的两台计算机，只要它们都支持FTP协议，就可以相互传输文件。 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 8. www.cctv.com.cn中的cn是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 地址域 |
| B. 根域 |
| C. 机构域 |
| D. 子域 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 下列（ ）属于DHCP的缺点。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 安全可靠 |
| B. 网络配置自动化 |
| C. 节约IP地址空间 |
| D. 服务器发生故障可导致网络瘫痪 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 下列关于DHCP的说法，错误的是（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. DHCP服务器向客户端出租的IP地址没有租借期限。 |
| B. DHCP服务比手动分配静态IP地址并完成配置更安全可靠。 |
| C. 可缩短配置网络中计算机IP地址所花费的时间。 |
| D. 使用DHCP服务节约IP地址资源。 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 计算机网络（本） · 形考作业二（第3-4章，25%） |
| 1. 传输层为（ ）之间提供逻辑通信。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 主机 |
| B. 进程 |
| C. 路由器 |
| D. 操作系统 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 2. （    ）是一种无连接的数据报协议，它提供“尽最大努力交付”的数据报传输服务。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. TCP |
| B. UDP |
| C. IP |
| D. HTTP |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. UDP实现分用时所依据的头部字段是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 源端口号 |
| B. 目的端口号 |
| C. 长度 |
| D. 校验和 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 当分组从一台发送主机移动到另一台接收主机，网络层需要对分组进行转发和（ ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 路由选择 |
| B. 差错检验 |
| C. 差错处理 |
| D. 流量控制 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 5. TCP进行拥塞控制的方法不包括（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 慢开始 |
| B. 快开始 |
| C. 快重传 |
| D. 快恢复 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 关于TCP采取的超时重传机制，如下描述错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 超时重传计时时间设置得太短，增加网络负荷 |
| B. 超时重传时间设置过长，传输效率降低 |
| C. 基于大量报文段往返时间RTT可计算加权平均往返时间 |
| D. 超时计时器设置的超时重传时间RTO总是小于加权平均往返时间 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 关于TCP拥塞控制，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 增加网络资源一定能够解决网络拥塞。 |
| B. 交换节点因缺乏缓存而直接丢弃最新分组的做法加剧了拥塞。 |
| C. 拥塞控制能够避免网络全局过载。 |
| D. 拥塞控制是一个动态优化问题。 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. （   ）是一种面向连接的，具有流量控制和可靠传输等功能的传输层协议。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. TCP |
| B. UDP |
| C. IP |
| D. HTTP |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 9. TCP工作在（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 数据链路层 |
| B. 传输层 |
| C. 应用层 |
| D. 网络层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 10. （  ）字段包含在TCP首部中，而不包含在UDP首部中。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 目的端口号 |
| B. 序号 |
| C. 校验和 |
| D. 目的IP地址 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 计算机网络（本） · 形考作业三（第5-7章，25%） |
| 1. 下列关于链路和数据链路的描述，正确的是（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 数据链路与链路代表的含义相同。 |
| B. 数据链路又称逻辑链路，完全由相关的通信协议构成。 |
| C. 链路指物理意义上通信用的链路，一段一段的链路整合起来，组成完整的通信路径。 |
| D. 链路指网络体系结构中的一层，由实际的物理链路配合相应的通信协议构成。 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 2. 关于IEEE 802.3z标准的吉比特以太网描述错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 支持全双工工作方式 |
| B. 支持半双工工作方式 |
| C. 使用IEEE 802.3协议规定的帧格式 |
| D. 不向后兼容10 Base-T和100 Base-T技术 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 交换机工作在OSI七层模型中的（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 物理层 |
| B. 数据链路层 |
| C. 网络层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 关于中继器的描述，正确的是（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 中继器用于对数字信号进行再生 |
| B. 中继器适合用于连接任意两个网络 |
| C. 增加中继器的个数就可以提高信号传输距离 |
| D. 中继器工作在MAC子层 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 关于网桥的描述，错误的是（  ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 网桥工作在MAC子层 |
| B. 网桥通过自学习算法建立转发表 |
| C. 网桥可连接两个相同结构的局域网 |
| D. 网桥根据路由表进行帧的转发 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 下列（   ）不是通信双方的信息交互方式。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 单工通信 |
| B. 双向通信 |
| C. 半双工通信 |
| D. 全双工通信 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 常见的无线电广播以及电视广播属于（  ）通信。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 单工 |
| B. 双工 |
| C. 半双工 |
| D. 全双工 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 下列不属于网络防御的技术是（  ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 防火墙 |
| B. 弱点扫描技术 |
| C. 入侵检测技术 |
| D. 信息隐藏技术 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 物联网的关键技术不包括（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 射频识别 |
| B. 传感器网络技术 |
| C. M2M |
| D. 操作系统 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 10. （ ）是物联网的神经中枢和大脑。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 感知层 |
| B. 网络层 |
| C. 业务层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 计算机网络（本） · 形考作业三（第5-7章，25%） |
| 1. 标准以太网遵循（   ）协议标准。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. IEEE 802.3 |
| B. IEEE 802.5 |
| C. IEEE 802.11 |
| D. IEEE 802.16 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 2. 关于IEEE 802.3z标准的吉比特以太网描述错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 支持全双工工作方式 |
| B. 支持半双工工作方式 |
| C. 使用IEEE 802.3协议规定的帧格式 |
| D. 不向后兼容10 Base-T和100 Base-T技术 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 交换机工作在OSI七层模型中的（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 物理层 |
| B. 数据链路层 |
| C. 网络层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 关于集线器的描述，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 集线器用于连接多台计算机以构成局域网。 |
| B. 通过集线器连接起来的多个部门网络，会减小碰撞范围。 |
| C. 集线器工作于OSI模型的物理层。 |
| D. 多个集线器可以把单独的以太网连接成更大范围的多级星形结构以太网。 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 根据应用交换机的网络规模，下列（   ）不属于分类后的结果。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 网络层交换机 |
| B. 接入层交换机 |
| C. 汇聚层交换机 |
| D. 核心层交换机 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 下列（   ）不是通信双方的信息交互方式。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 单工通信 |
| B. 双向通信 |
| C. 半双工通信 |
| D. 全双工通信 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 常见的无线电广播以及电视广播属于（  ）通信。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 单工 |
| B. 双工 |
| C. 半双工 |
| D. 全双工 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 下列（  ）不属于防火墙的分类。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 包过滤防火墙 |
| B. 应用网关防火墙 |
| C. 监控防火墙 |
| D. 状态监测防火墙 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 9. RFID属于物联网哪个层（  ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 感知层 |
| B. 网络层 |
| C. 业务层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 10. （ ）是物联网的神经中枢和大脑。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 感知层 |
| B. 网络层 |
| C. 业务层 |
| D. 应用层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 计算机网络（本） · 形考作业二（第3-4章，25%） |
| 1. 传输层为（ ）之间提供逻辑通信。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 主机 |
| B. 进程 |
| C. 路由器 |
| D. 操作系统 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 2. UDP工作在（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 数据链路层 |
| B. 传输层 |
| C. 应用层 |
| D. 网络层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. UDP实现分用时所依据的头部字段是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 源端口号 |
| B. 目的端口号 |
| C. 长度 |
| D. 校验和 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 当分组从一台发送主机移动到另一台接收主机，网络层需要对分组进行转发和（ ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 路由选择 |
| B. 差错检验 |
| C. 差错处理 |
| D. 流量控制 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 5. TCP进行拥塞控制的方法不包括（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 慢开始 |
| B. 快开始 |
| C. 快重传 |
| D. 快恢复 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 关于TCP采取的超时重传机制，如下描述错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 超时重传计时时间设置得太短，增加网络负荷 |
| B. 超时重传时间设置过长，传输效率降低 |
| C. 基于大量报文段往返时间RTT可计算加权平均往返时间 |
| D. 超时计时器设置的超时重传时间RTO总是小于加权平均往返时间 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 关于TCP拥塞控制，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 增加网络资源一定能够解决网络拥塞。 |
| B. 交换节点因缺乏缓存而直接丢弃最新分组的做法加剧了拥塞。 |
| C. 拥塞控制能够避免网络全局过载。 |
| D. 拥塞控制是一个动态优化问题。 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 8. 关于连续自动重传请求ARQ协议，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 接收方只需要对按照顺序到达的编号最大的那个分组发送确认 |
| B. 接收方要针对每个收到的分组进行一一确认 |
| C. 发送方可连续发送窗口中的所有分组 |
| D. 发送方需要维持一个发送窗口的空间 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 9. TCP工作在（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 数据链路层 |
| B. 传输层 |
| C. 应用层 |
| D. 网络层 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 10. （  ）字段包含在TCP首部中，而不包含在UDP首部中。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 目的端口号 |
| B. 序号 |
| C. 校验和 |
| D. 目的IP地址 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 计算机网络（本） · 形考作业一（第1-2章，25%） |
| 1. 下列关于计算机网络的描述，错误的是（ ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 计算机网络由一些节点以及连接这些节点的链路组成。 |
| B. 计算机网络是实现资源共享和信息传输的系统。 |
| C. 计算机网络由硬件组成，没有软件组成部分。 |
| D. 计算机网络可以借助路由器互联起来。 |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 2. 下列（ ）不属于网络核心中使用到的交换方式。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 电路交换 |
| B. 自由交换 |
| C. 报文交换 |
| D. 分组交换 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 3. 计算机网络中广域网和局域网的分类是以（   ）来划分的。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 信息交换方式 |
| B. 传输控制方法 |
| C. 网络使用习惯 |
| D. 网络覆盖范围 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 4. 下列（   ）不是OSI七层模型中网络层的协议。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. IP |
| B. ICMP |
| C. FTP |
| D. IGMP |
| 正确答案：C |
| 答案解释：暂无 |
| 5. 下面（   ）不属于网络服务。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. DHCP服务 |
| B. 社区服务 |
| C. Web服务 |
| D. FTP服务 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 6. 下列关于Web服务的说法，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. Web页面采用图形化导航。 |
| B. Web服务与操作系统平台有关。 |
| C. Web内容具有动态性。 |
| D. Web采用分布式部署。 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 7. 下列关于FTP的描述，错误的是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. FTP协议属于TCP/IP协议族。 |
| B. FTP协议不能保证传输的可靠性。 |
| C. 采用FTP传输文件时，不需要对文件进行复杂的转换。 |
| D. Internet上的两台计算机，只要它们都支持FTP协议，就可以相互传输文件。 |
| 正确答案：B |
| 答案解释：暂无 |
| 8. www.cctv.com.cn中的cn是（   ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 地址域 |
| B. 根域 |
| C. 机构域 |
| D. 子域 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |
| 9. 下列（ ）属于DHCP的缺点。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. 安全可靠 |
| B. 网络配置自动化 |
| C. 节约IP地址空间 |
| D. 服务器发生故障可导致网络瘫痪 |
| 正确答案：D |
| 答案解释：暂无 |
| 10. 下列关于DHCP的说法，错误的是（    ）。 |
| 单选题(10.0分)（难易度:中） |
| A. DHCP服务器向客户端出租的IP地址没有租借期限。 |
| B. DHCP服务比手动分配静态IP地址并完成配置更安全可靠。 |
| C. 可缩短配置网络中计算机IP地址所花费的时间。 |
| D. 使用DHCP服务节约IP地址资源。 |
| 正确答案：A |
| 答案解释：暂无 |

|  |
| --- |
|  |
| 【题目】下列关于计算机网络的描述，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】计算机网络由硬件组成，没有软件组成部分。 |
| 【题目】下列哪项不是计算机网络的组件（ ）。单选题 |
| 【答案】打印机 |
| 【题目】计算机网络各组成部件主要完成的功能包括（ ）。单选题 |
| 【答案】数据通信、资源共享 |
| 【题目】下列哪项不是资源子网的组成部分（ ）。单选题 |
| 【答案】通信设备 |
| 【题目】下列（ ）不属于网络核心中使用到的交换方式。单选题 |
| 【答案】自由交换 |
| 【题目】由建立连接、通话、释放连接三个步骤组成的交换方式属（ ）交换。单选题 |
| 【答案】电路 |
| 【题目】计算机网络中广域网和局域网的分类是以（ ）来划分的。单选题 |
| 【答案】网络覆盖范围 |
| 【题目】在计算机网络中，通常所说的WAN是指（ ）。单选题 |
| 【答案】广域网 |
| 【题目】下列（ ）不是环型网络的特点。单选题 |
| 【答案】可扩充性强 |
| 【题目】在用户与应用程序之间提供接口，这是（ ）的功能。单选题 |
| 【答案】应用层 |
| 【题目】下列（ ）不是OSI七层模型中网络层的协议。单选题 |
| 【答案】FTP |
| 【题目】下列不属于TCP/IP模型的是（ ）。单选题 |
| 【答案】物理层 |
| 【题目】下面（ ）不属于网络服务。单选题 |
| 【答案】社区服务 |
| 【题目】下列关于应用层的叙述中，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】在C/S模型中，客户和客户之间可以直接通信。 |
| 【题目】下列关于Web服务的说法，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】Web服务与操作系统平台有关。 |
| 【题目】HTTP是面向对象的（ ）协议。单选题 |
| 【答案】应用层 |
| 【题目】下列（ ）是URL地址。单选题 |
| 【答案】http://www.sina.com.cn |
| 【题目】下列关于FTP的说法错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】FTP只支持主动访问方式。 |
| 【题目】下列关于FTP的描述，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】FTP协议不能保证传输的可靠性。 |
| 【题目】www.baidu.com中的com代表（ ）。单选题 |
| 【答案】商业机构 |
| 【题目】www.cctv.com.cn中的cn是（ ）。单选题 |
| 【答案】地址域 |
| 【题目】（ ）代表军事机构。单选题 |
| 【答案】mil |
| 【题目】因特网中计算机域名的最高域名表示地区或组织性质，以下（ ）代表政府机关。单选题 |
| 【答案】gov |
| 【题目】下列（ ）属于DHCP的缺点。单选题 |
| 【答案】服务器发生故障可导致网络瘫痪 |
| 【题目】下列关于DHCP的说法，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】DHCP服务器向客户端出租的IP地址没有租借期限。 |
| 【题目】手动静态分配IP地址的主要缺点是（ ）。单选题 |
| 【答案】人为失误导致IP地址分配出错 |
| 【题目】传输层为（ ）之间提供逻辑通信。单选题 |
| 【答案】进程 |
| 【题目】关于传输层，表述错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】实现主机到主机之间通信 |
| 【题目】UDP工作在（ ）。单选题 |
| 【答案】传输层 |
| 【题目】（ ）是一种无连接的数据报协议，它提供“尽最大努力交付”的数据报传输服务。单选题 |
| 【答案】UDP |
| 【题目】接收端收到有差错的UDP用户数据时的处理方式是（ ）。单选题 |
| 【答案】直接丢弃 |
| 【题目】UDP实现分用时所依据的头部字段是（ ）。单选题 |
| 【答案】目的端口号 |
| 【题目】（ ）是一种无连接的数据报协议，它提供“尽最大努力交付”的数据报传输服务。单选题 |
| 【答案】UDP |
| 【题目】当分组从一台发送主机移动到另一台接收主机，网络层需要对分组进行转发和（ ）。单选题 |
| 【答案】路由选择 |
| 【题目】TCP进行拥塞控制的方法不包括（ ）。单选题 |
| 【答案】慢开始 |
| 【答案】快开始 |
| 【题目】关于TCP采取的超时重传机制，如下描述错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】超时计时器设置的超时重传时间RTO总是小于加权平均往返时间 |
| 【题目】下列不是TCP服务的特点的是（ ）。单选题 |
| 【答案】广播通信 |
| 【题目】关于TCP拥塞控制，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】增加网络资源一定能够解决网络拥塞。 |
| 【题目】（ ）是一种面向连接的，具有流量控制和可靠传输等功能的传输层协议。单选题 |
| 【答案】TCP |
| 【题目】关于连续自动重传请求ARQ协议，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】接收方要针对每个收到的分组进行一一确认 |
| 【题目】TCP工作在（ ）。单选题 |
| 【答案】传输层 |
| 【题目】关于TCP连接管理的描述，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】连接释放只需一次报文握手双方即刻进入关闭状态。 |
| 【题目】传输层为（ ）之间提供逻辑通信。单选题 |
| 【答案】进程 |
| 【题目】（ ）字段包含在TCP首部中，而不包含在UDP首部中。单选题 |
| 【答案】序号 |
| 【题目】下列关于链路和数据链路的描述，正确的是（ ）。单选题 |
| 【答案】链路指物理意义上通信用的链路，一段一段的链路整合起来，组成完整的通信路径。 |
| 【题目】标准以太网遵循（ ）协议标准。单选题 |
| 【答案】IEEE 80【题目】3 |
| 【题目】关于IEEE 80【题目】3z标准的吉比特以太网描述错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】不向后兼容10 Base-T和100 Base-T技术 |
| 【题目】下列（ ）不是光纤通道标准定义的拓扑结构。单选题 |
| 【答案】星型 |
| 【题目】下列设备工作在物理层的是（ ）。单选题 |
| 【答案】中继器 |
| 【题目】交换机工作在OSI七层模型中的（ ）。单选题 |
| 【答案】数据链路层 |
| 【题目】关于中继器的描述，正确的是（ ）。单选题 |
| 【答案】中继器用于对数字信号进行再生 |
| 【题目】关于集线器的描述，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】通过集线器连接起来的多个部门网络，会减小碰撞范围。 |
| 【题目】关于网桥的描述，错误的是（ ）。单选题 |
| 【答案】网桥根据路由表进行帧的转发 |
| 【题目】根据应用交换机的网络规模，下列（ ）不属于分类后的结果。单选题 |
| 【答案】网络层交换机 |
| 【题目】下列（ ）不是物理层与传输媒体的接口相关的特性。单选题 |
| 【答案】线程特性 |
| 【题目】下列（ ）不是通信双方的信息交互方式。单选题 |
| 【答案】双向通信 |
| 【题目】常见的无线电广播以及电视广播属于（ ）通信。单选题 |
| 【答案】单工 |
| 【题目】下列不属于网络安全特性的是（ ）。单选题 |
| 【答案】可读性 |
| 【题目】下列（ ）不属于防火墙的分类。单选题 |
| 【答案】监控防火墙 |
| 【题目】下列不属于网络防御的技术是（ ）。单选题 |
| 【答案】弱点扫描技术 |
| 【题目】RFID属于物联网哪个层（ ）。单选题 |
| 【答案】感知层 |
| 【题目】物联网的关键技术不包括（ ）。单选题 |
| 【答案】操作系统 |
| 【题目】（ ）是物联网的神经中枢和大脑。单选题 |
| 【答案】网络层 |

形考任务4：略