|  |
| --- |
| 题目答案都顺序随机，复制题干找答案 |
| 企业现场管理基础 · 形考任务一（30分） |
| 1. 【单选题】以下关于整顿的定义，正确的是 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 将工作场所内的物品分类，并把不要的物品清理掉 |
| B. 把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识 |
| C. 将生产、工作、生活场所打扫得干干净净 |
| D. 对员工进行素质教育，要求员工有纪律观念 |
| 正确答案：B |
| 2. 【单选题】5S 运动是一项（ ）的工作 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 暂时性 |
| B.  流行性 |
| C. 持久性 |
| D. 时尚性 |
| 正确答案：C |
| 3. 【单选题】工作现场有一工具近半年才用上一次,请问该如何处理 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 放置于工作台面 |
| B. 留在工作现场 |
| C. 仓库储存 |
| D. 变卖 |
| 正确答案：C |
| 4. 【单选题】5S 始于（ ），终于（ ）。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 整理、素养 |
| B. 整理、安全 |
| C. 清扫、清洁 |
| D. 素养、素养 |
| 正确答案：D |
| 5. 【单选题】现场管理过程中的环境管理要求是： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 明确污染源的对象，查清污染发生源 |
| B. 找出污染严重部位，查清污染原因 |
| C. 提出改进计划和应对措施，及时处理 |
| D. 下达口头命令 |
| 正确答案：D |
| 6. 【单选题】班组安全员对本班组的（  ）等情况比较熟悉，工作更具有针对性和实效性。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 作业规范和流程 |
| B. 班组人员关系 |
| C. 事故隐患 |
| D.  安全管理 |
| 正确答案：B |
| 7.  【单选题】6S 管理：“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”中的素养指什么 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 及时将无用的物品清除现场 |
| B. 将有用的物品分类定置摆放 |
| C. 自觉地把生产、工作的责任区域、设备等清扫干净 |
| D. 有个人素质和良好的性格 |
| 正确答案：D |
| 8. 【多选题】有关整理的方法，正确的有： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 常用的物品，放置于工作场所的固定位置或近处 |
| B. 会用但不常用的物品，放置于储存室或货仓 |
| C. 很少使用的物品放在工作场所内固定的位置 |
| D. 不能用或不再使用的物品，废弃处理 |
| 正确答案：A B D |
| 9. 【多选题】以下哪几项不属于清洁状态的三个要素： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 干净、高效和安全 |
| B. 整理、整顿和清扫 |
| C. 检查、监督和改进 |
| D. 整洁、安全和干净 |
| 正确答案：A B D |
| 10. 【多选题】生产过程的基本要求是： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 连续性 |
| B. 平行性 |
| C. 比例性 |
| D. 平衡性 |
| E. 稳定性 |
| 正确答案：A B C D |
| 11. 【多选题】流水生产的组织原则是： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 工艺专业化 |
| B. 对象专业化 |
| C. 顺序原则 |
| D. 平行原则 |
| 正确答案：A B |
| 12. 【多选题】需要在备忘录中记录的问题有： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 不合理的现象 |
| B. 不均匀的地方 |
| C. 不节省的环节 |
| D. 不安全的工艺 |
| E. 不明白的操作 |
| 正确答案：A B C D |
| 13. 【多选题】下列产品装配设计中，属于产品与环境设计的是： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 空调的启动温度设计 |
| B. 汽车的反光镜 |
| C. 电视机的插座 |
| D. 电视机的自动关机设计 |
| 正确答案：B C |
| 14. 【多选题】5W2H 分析法中的“Who”是指： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A.  何人生产 |
| B. 何人发现 |
| C.  何人解决 |
| D. 应该由谁解决 |
| E. 为何由他解决 |
| 正确答案：A B |
| 15. 【判断题】生产作业人员或责任者每日应认真执行逐一点检工作，主管人员要做不定期的复查。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 16. 【判断题】各类不合格品，报废品必须即时清理、处置。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 17. 【判断题】清洁就是维持整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 18. 【判断题】出库验收就是关键作业点。控制它，差异就会变小。作业场地周转，出库时限就会提高。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 19. 【判断题】法即法则：指生产过程中所需遵循的法律责任。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 20. 【判断题】想要随时了解和保证其下属人员的工作是否能正确的实现组织的目标，这离不开控制工作。为保证控制工作的顺利进行，就必须借助于一定的制度和方法。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 企业现场管理基础 · 形考任务二（30分） |
| 1. 【单选题】现场作业人员上岗前经过系统的（  ）三个阶段，合格后方可上岗。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 培训、实践、考核 |
| B. 实践、考核、培训 |
| C. 培训、考核、实践 |
| D. 培训、考试、实践 |
| 正确答案：A |
| 2.  【单选题】连接生产与销售的桥梁是： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 工艺 |
| B. 产品 |
| C. 设计 |
| D. 生产系统 |
| 正确答案：C |
| 3. 【单选题】设备管理以预防性维修为主要对策，并适时进行技术改造的管理方式适用于： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 初期磨损期 |
| B. 剧烈磨损期 |
| C. 正常磨损期 |
| D. 磨损故障期 |
| 正确答案：D |
| 4. 【单选题】在进行企业的生产系统设计时，企业的形象首先应体现在哪个方面 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A.  生产工艺设计 |
| B. 生产环境设计 |
| C. 生产布局设计 |
| D. 生产总体设计 |
| 正确答案：D |
| 5. 【单选题】项目寿命的第一个阶段是： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 计划阶段 |
| B. 实施阶段 |
| C. 概念阶段 |
| D.  预算阶段 |
| 正确答案：C |
| 6. 【单选题】利用网络图进行管理，管理的重点在于： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 关键作业 |
| B. 关键路线 |
| C. 关键节点 |
| D. 交叉作业 |
| 正确答案：A |
| 7. 【单选题】高危行业主要负责人和安全管理人员的资格培训学时不得少于（）学时，每年不得少于 （ ）学时。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 8/24 |
| B.  36/12 |
| C. 24/12 |
| D. 48/16 |
| 正确答案：D |
| 8. 【多选题】专项施工方案编制主要内容包括： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 编制依据 |
| B. 工程概况及作业条件 |
| C. 施工方法及安全技术和环境保护措施 |
| D. 人员组成及职责 |
| E. 受力计算和要求 |
| 正确答案：A B C D E |
| 9. 【多选题】下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？ |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 通道口 |
| B.  管道口 |
| C. 预留洞口 |
| D.  楼梯口 |
| E. 电梯井口 |
| 正确答案：A C D E |
| 10. 【多选题】下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？ |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A.  定计划 |
| B. 定人员 |
| C. 定时间 |
| D. 定措施 |
| E. 定落实 |
| 正确答案：B C D |
| 11. 【多选题】重大事故发生后，下列施工单位所做的工作，那些是正确的？ |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 消除现场重要痕迹 |
| B.  将受伤人员立即保护起来，防止新闻单位报道 |
| C. 采取措施防止事故扩大 |
| D. 对事故现场进行拍照或者录像 |
| E. 在 24 小时后写出书面事故报告，按规定程序逐级上报 |
| 正确答案：C D |
| 12.  【多选题】下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，哪些是错误的？ |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 |
| B. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担主要责任 |
| C. 分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度 |
| D. 施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报 |
| E. 总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任 |
| 正确答案：B C D |
| 13. 【多选题】甲某是某企业冷库职工，从事制冷作业，根据有关规定，甲某必须接受安全教育培训。下列内容属于甲某必须接受的安全教育培训的有： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A.  制冷作业安全技术理论 |
| B. 制冷作业实际操作技能 |
| C. 无损检测技术理论 |
| D. 岗位安全教育培训 |
| 正确答案：A B D |
| 14. 【判断题】现场 5S 管理包含：整理、整顿、清扫、清洁、保养。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 15.  【判断题】现场管理过程中的环境管理要求是:明确污染源的对象，查清污染发生源。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 16. 【判断题】企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位 。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 17. 【判断题】管理幅度与管理层次之间的关系是正比例关系。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 18. 【判断题】管理幅度是指主管人员直接而有效地指挥和管理下级部门的数量 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 19. 【判断题】分厂被公司列为重大危险因素的作业的是：起重作业 、熔炼作业 、合金手动锯切 、柴油储存 、竖井浇铸 。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 20. 【判断题】新入厂人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 企业现场管理基础 · 形考任务三（40分） |
| 1. 【单选题】《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75 号)中的建筑施工特种作业不包括： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A.  建筑起重信号司索工 |
| B. 建筑架子工 |
| C. 木工 |
| D. 建筑起重机械司机 |
| 正确答案：C |
| 2. 【单选题】施工单位应当对管理人员和作业人员每年( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 进行一次 |
| B. 至少进行一次 |
| C.  进行二次 |
| 正确答案：B |
| 3. 【单选题】依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( )机构，配备专职安全生产管理人员。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 检查 |
| B. 监督 |
| C. 监理 |
| D. 管理 |
| 正确答案：D |
| 4. 【单选题】施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和（ ）等条件。 |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 技术指标 |
| B. 质量规章 |
| C. 安全生产 |
| D. 质量保证 |
| 正确答案：C |
| 5. 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》中规定，建设工程安全生产管理的方针是： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 管生产必须管安全 |
| B. 建立安全生产制度 |
| C. 建立政府的监察机制 |
| D. 安全第一、预防为主 |
| 正确答案：D |
| 6. 【单选题】下列关于施工现场的叙述，不正确的是： |
| 单选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。 |
| B. 现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房 |
| C. 为了美化环境和防止扬尘，暖季应适当绿化 |
| D. 地面应保持干燥清洁 |
| 正确答案：C |
| 7. 【多选题】现场管理核心内容是： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 合理的工艺路线、最短路线的平面布置 |
| B. 压缩搬运距离、时间和空间 |
| C. 提高人业务效率、可以应变现场工作环境的改变 |
| D. 目视管理指示、信息和问题、找出问题的根源并加以解决 |
| 正确答案：A B D |
| 8. 【多选题】消防要有(    )能力。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 组织扑救初起火灾的能力 |
| B. 组织人员疏散逃生的能力 |
| C. 检查消除火灾隐患能力 |
| D. 消防宣传教育培训能力 |
| 正确答案：A B C D |
| 9. 【多选题】安检巡视法是指库区的安全状态检查，即对消防作业通道，（  ），水电汽，（  ）等进行检查，发现隐患及时处理。 |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 用电设备 |
| B. 仓库 |
| C. 门窗 |
| 正确答案：A C |
| 10. 【多选题】优化现场管理的实质是改善，改善的内容就是目标与现状的差距。按 PDCA 循环，使其合理有效地运行。其中 PDCA 分别指： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. P-计划 |
| B. D-执行 |
| C. C-清洁 |
| D. A-评价 |
| 正确答案：A B D |
| 11. 【多选题】6S 检查与评价标准包括： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 库房道路及车辆管理、作业现场定置管理 |
| B. 标识目视化管理、卫生管理、地面及涂层保护 |
| C. 工位器具/零件、生产设施、水、电、所各种管线 |
| D. 库房内空间、垃圾与清运、库区现场 |
| 正确答案：A B D |
| 12. 【多选题】8S 生产现场节约包括： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 自我检查、降低不良 |
| B. 节约水、电、气 |
| C. 认真作业、不浪费 |
| D. 工艺改进，节约成本 |
| 正确答案：A B C D |
| 13. 【多选题】8S 对测量卡尺的要求有： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 卡尺要求有校验标识 |
| B. 小心保管不损精确度 |
| C. 员工能正确读数所测量的尺度 |
| 正确答案：A B C |
| 14. 【多选题】生产安全事故处理必须坚持“四不放过”原则，下列说法中属于“四不放过”原则要求的是： |
| 多选题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 事故原因不查清楚不放过 |
| B. 事故防范措施不落实不放过 |
| C. 事故相关人员未受到教育不放过 |
| D.  事故责任者未受到处理不放过 |
| E. 事故责任者未受到刑事处罚不放过 |
| 正确答案：A B C D |
| 15. 【判断题】企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员 、设备设施和活动。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 16. 【判断题】当发生进度偏差的工作为非关键工作时，则对总工期无影响。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 17. 【判断题】完成一项过程任务或一个流水施工所需的时间称为流水步距。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 18. 【判断题】素养形成的过程厉行“三守”原则，即守规定、守纪律、守时间，其真意在于训练纪律化。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |
| 19. 【判断题】清扫除了彻底打扫现场之外，更重要的是可作为一种修理方式。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：B |
| 20. 【判断题】开展现场管理工作着重解决生产现场脏、乱，差，逐步建立起良好的生产环境和生产秩序。 |
| 判断题(5.0分)（难易度:中） |
| A. 对 |
| B. 错 |
| 正确答案：A |